ExempleDevis.com
Modele de devis professionnel - 100% gratuit
DEVIS N° DEV-2026-XXXX
Date : [JJ/MM/AAAA]    Validite : 30 jours
Devis Tranchee - VRD / Drainage / Passe-cables
	PRESTATAIRE
[Votre Entreprise Tranchee]
SIRET : [Votre SIRET + Qualibat TP 1312]
Adresse : [Votre adresse]
Tel : [Votre telephone]
	CLIENT
[Nom du client]
Adresse : [Adresse du chantier]
Tel : [Telephone client]
Email : [Email client]



	Designation
	Unite
	Qte
	PU HT
	Total HT

	Detection prealable reseaux + DT-DICT
	forfait
	1
	220,00 EUR
	220,00 EUR

	Tranchee mecanisee mini-pelle 50x80 cm
	ml
	35
	30,00 EUR
	1 050,00 EUR

	Lit de sable + grillage avertisseur NF EN 12613
	ml
	35
	16,00 EUR
	560,00 EUR

	Gaines TPC + cables electriques
	ml
	35
	28,00 EUR
	980,00 EUR

	Remblaiement compactage couches 30 cm
	ml
	35
	12,00 EUR
	420,00 EUR

	Evacuation deblais + finition surface
	forfait
	1
	280,00 EUR
	280,00 EUR



Total HT : 3 510,00 EUR
TVA 10% (logement principal +2 ans) : 351,00 EUR
Total TTC : 3 861,00 EUR

Conditions : DT-DICT obligatoires 7 jours avant chantier (arrete du 15 fevrier 2012). Grillage avertisseur norme NF EN 12613. Garantie decennale ouvrages enterres.

	Bon pour accord - Le client
(Date et signature)
	Le prestataire
(Date et signature)



Modele gratuit tranchee - Qualibat TP 1312 + decennale SMABTP - ExempleDevis.com




